**办公设备技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 参数 |
| 台式电脑  （通用） | 1. CPU：≥ I5-10400 主频≥ 2.9GHz 8M ； 2、主板芯片组：≥B460 PCI； 3、内存：≥8G DDR4 2666内存 2DIMMs-DDR4接口 最大支持32G； 4、硬盘：≥1T SATA3 转高速硬盘，双硬盘架构并支持傲腾； 5、显卡：高清显卡，共享系统内存； 6、网卡、声卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡、集成5.1声道声卡、≥五个音频接口； 7、键盘、鼠标：原厂商用USB防泼溅抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标； 8、前端：2x USB3.1、4 x USB3.0、 9、后端：4 x USB3.0、2 x USB2.0、 10、机箱类型：17L大机箱免工具拆卸； 11、电源≤180W防雷节能电源； 12、显示器：主机同品牌≥21.5寸高清（1920\*1080）低蓝光商用显示器； 13、质保：提供1年免费上门保修。   14、预装正版操作系统。 |
| 台式电脑 （影像中心用） | 1. CPU：≥ I5-10400 六核十二线程 主频≥2.9GHz 8M三级缓存 ； 2、主板芯片组：≥B460 PCI； 3、内存：≥8G DDR4 2666 内存 2DIMMs-DDR4 接口支持≥32G； 4、扩展槽：≥2 x PCIe x1、 5、硬盘：≥1T SATA3 转高速硬盘，双硬盘架构； 6、显卡：高清显卡，共享系统内存； 7、网卡、声卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡、集成5.1声道声卡、≥五个音频接口； 8、键盘、鼠标：原厂商用 USB抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标； 9、前端：≥2x USB3.1、≥4 x USB3.0、 10、后端：≥4 x USB3.0、≥2 x USB2.0、 11、机箱类型≥18L大机箱免工具拆卸， 12、电源≥370W防雷节能电源、顶置电源开关； 13、显示器：主机同品牌≥21.5寸高清（1920\*1080）低蓝光商用显示器； 14、质保：提供1年免费上门保修。   15、预装正版操作系统。 |
| 笔记本电脑 | 1、处理器：≥ I5-10210U 处理器； 2、操作系统：预装正版操作系统。； 3、内存：≥8GB DDR4 2666Mhz内存； 4、硬盘：≥256G M.2 PCIE nvme固态硬盘； 5、显卡：高清显卡;网卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡； 6、屏幕大小：≤14英寸IPS LED背光显示屏，分辨率≥1920 X 1080； 7、摄像头：≥720p HD 摄像头，标配物理安全黑阀，手动开启关闭，保护隐私安全； 8、键盘：抗菌防水全尺寸键盘； 9、电池：≥45Wh快速充电电池； 10、端口：≥USB2.0×1、≥USB3.0×2、HDMI、双向供电Type-C、RJ45网线接口、麦克风&耳机组合接口、笔记本物理安全锁孔。 11、提供1年免费上门保修。 |
| 投影机 | 1.产品类型：商务投影机； 2.光源类型：激光； 3.光源寿命≥25000小时； 4. 3LCD投影技术； 5.亮度≥5000流明，亮度均匀值≥85% 6. 对比度≥500000:1 7.分辨率≥1024×768 8.对比度≥500000:1 9. 四角校正：水平：±30度，垂直：±30度； 10. 投影尺寸：50-300英寸，屏幕比例：4:3/16:9/16:10； 11.电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p； 12.视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM； 13.输入接口：≥2×RGB  ≥2×HDMI  ≥1×Video  ≥1×Audio in（L/R）RCA  ≥1×Audio in（mini jack，3.5mm）； 14.输出接口：≥1×RGB  ≥1×Audio out（mini-jack，3.5mm） 15.产品噪音：≤34dB； 16.提供1年免费上门保修。 |
| 空调 | 1.定/变频：变频 2.能效等级：≥三级能效 3.空调类型：壁挂式空调 4.制冷量：≥3500W 5.制冷功率：≤980W 6.制热量:≥ 4600W 7.制热功率：≤1390W 8.电辅热输入功率：≥1000W(PTC)  9.循环风量：≥700m3/h 10.噪声室内：21-41dB（A） 11.室外:≤51dB（A） 12.适用面积：16-20㎡ 13.质保六年 |
| 空调 | 1.定/变频：变频 2.能效等级：≥三级能效 3.空调类型：立柜式空调 4.制冷量：≥7210W 5.制冷功率：≤2380W 6.制热量: ≥9110W 7.制热功率：≤3100W 8.电辅热输入功率：≥2100W(PTC)  9.循环风量：≥1210m3/h 10.噪声室内：35-45dB（A） 11.室外:≤56dB（A） 12.适用面积：32-50㎡ 13.质保六年 |
| 空调 | 1.定/变频：定频 2.空调类型：立柜式空调 3.能效等级：≥三级能效 4.制冷量：≥12010W 5.制冷功率：≤3800W 6.制热量:≥12800W 7.制热功率：≤3940W 8.电辅热输入功率：≥3200(PTC)  9.循环风量：≥2050m3/h 10.噪声室内：46-52dB（A） 11.室外:≤60dB（A） 12.适用面积：55-85㎡ 13.质保六年 |

备注：1、报价需包含：货物、包装、运输、保险、人工、税费、质保等所有费用。

2、需提供报价产品的品牌、型号等。