**办公设备技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 参数 |
| 台式电脑（通用） | 1. CPU：≥ I5-10400 主频≥ 2.9GHz 8M ；2、主板芯片组：≥B460 PCI；3、内存：≥8G DDR4 2666内存 2DIMMs-DDR4接口 最大支持32G；4、硬盘：≥1T SATA3 转高速硬盘，双硬盘架构并支持傲腾；5、显卡：高清显卡，共享系统内存；6、网卡、声卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡、集成5.1声道声卡、≥五个音频接口；7、键盘、鼠标：原厂商用USB防泼溅抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标；8、前端：2x USB3.1、4 x USB3.0、9、后端：4 x USB3.0、2 x USB2.0、10、机箱类型：17L大机箱免工具拆卸；11、电源≤180W防雷节能电源；12、显示器：主机同品牌≥21.5寸高清（1920\*1080）低蓝光商用显示器；13、质保：提供1年免费上门保修。

14、预装正版操作系统。 |
| 台式电脑（影像中心用） | 1. CPU：≥ I5-10400 六核十二线程 主频≥2.9GHz 8M三级缓存 ；2、主板芯片组：≥B460 PCI；3、内存：≥8G DDR4 2666 内存 2DIMMs-DDR4 接口支持≥32G；4、扩展槽：≥2 x PCIe x1、5、硬盘：≥1T SATA3 转高速硬盘，双硬盘架构；6、显卡：高清显卡，共享系统内存；7、网卡、声卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡、集成5.1声道声卡、≥五个音频接口；8、键盘、鼠标：原厂商用 USB抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标；9、前端：≥2x USB3.1、≥4 x USB3.0、10、后端：≥4 x USB3.0、≥2 x USB2.0、11、机箱类型≥18L大机箱免工具拆卸，12、电源≥370W防雷节能电源、顶置电源开关；13、显示器：主机同品牌≥21.5寸高清（1920\*1080）低蓝光商用显示器；14、质保：提供1年免费上门保修。

15、预装正版操作系统。 |
| 笔记本电脑 | 1、处理器：≥ I5-10210U 处理器；2、操作系统：预装正版操作系统。；3、内存：≥8GB DDR4 2666Mhz内存；4、硬盘：≥256G M.2 PCIE nvme固态硬盘；5、显卡：高清显卡;网卡：集成10M/100M/1000MB自适应网卡；6、屏幕大小：≤14英寸IPS LED背光显示屏，分辨率≥1920 X 1080；7、摄像头：≥720p HD 摄像头，标配物理安全黑阀，手动开启关闭，保护隐私安全；8、键盘：抗菌防水全尺寸键盘；9、电池：≥45Wh快速充电电池；10、端口：≥USB2.0×1、≥USB3.0×2、HDMI、双向供电Type-C、RJ45网线接口、麦克风&耳机组合接口、笔记本物理安全锁孔。11、提供1年免费上门保修。 |
| 投影机 | 1.产品类型：商务投影机；2.光源类型：激光；3.光源寿命≥25000小时；4. 3LCD投影技术；5.亮度≥5000流明，亮度均匀值≥85%6. 对比度≥500000:17.分辨率≥1024×7688.对比度≥500000:19. 四角校正：水平：±30度，垂直：±30度；10. 投影尺寸：50-300英寸，屏幕比例：4:3/16:9/16:10；11.电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p；12.视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM；13.输入接口：≥2×RGB ≥2×HDMI ≥1×Video ≥1×Audio in（L/R）RCA ≥1×Audio in（mini jack，3.5mm）；14.输出接口：≥1×RGB ≥1×Audio out（mini-jack，3.5mm）15.产品噪音：≤34dB；16.提供1年免费上门保修。 |
| 空调 | 1.定/变频：变频2.能效等级：≥三级能效3.空调类型：壁挂式空调4.制冷量：≥3500W5.制冷功率：≤980W6.制热量:≥ 4600W7.制热功率：≤1390W8.电辅热输入功率：≥1000W(PTC) 9.循环风量：≥700m3/h10.噪声室内：21-41dB（A）11.室外:≤51dB（A）12.适用面积：16-20㎡13.质保六年 |
| 空调 | 1.定/变频：变频2.能效等级：≥三级能效3.空调类型：立柜式空调4.制冷量：≥7210W5.制冷功率：≤2380W6.制热量: ≥9110W7.制热功率：≤3100W8.电辅热输入功率：≥2100W(PTC) 9.循环风量：≥1210m3/h10.噪声室内：35-45dB（A）11.室外:≤56dB（A）12.适用面积：32-50㎡13.质保六年 |
| 空调 | 1.定/变频：定频2.空调类型：立柜式空调3.能效等级：≥三级能效4.制冷量：≥12010W5.制冷功率：≤3800W6.制热量:≥12800W7.制热功率：≤3940W8.电辅热输入功率：≥3200(PTC) 9.循环风量：≥2050m3/h10.噪声室内：46-52dB（A）11.室外:≤60dB（A）12.适用面积：55-85㎡13.质保六年 |

备注：1、报价需包含：货物、包装、运输、保险、人工、税费、质保等所有费用。

 2、需提供报价产品的品牌、型号等。