**一站式服务中心柜台定制要求**

将原门诊导医台拆除，在原有的导医台尺寸基础上向外扩宽，长度加长。

一、柜体尺寸要求：

**L**型柜台造型：

长6000mm×宽2200mm×高度750mm；

上檐台面长1500mm×宽2200mm×高420mm）；

台面宽度650mm，台面厚度≥40mm；

**L**型柜台底部: 采用不锈钢做围脚封边，高度150mm；

柜台内要求： ①做3个活动小柜（尺寸:1150mm\*400mm\*700mm台面厚度≥40mm）②柜内做4个主机柜。

二、柜体材质要求：

①饰面：其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污性强的面饰材质

②基材：≥E1级原生实木板材；厚度≥15mm

③封边：选用封边牢固处理面板平整美观，采用10mm-20mm厚封边带，使用国内知名品牌高温热熔胶，要求封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，经得起寒冷及高温气候的考验。

④配件：采用一等优质五金件。

⑤整体造型美观大气，最大程度做到一体成型，不留缝隙。

⑥柜台颜色与医院主题色一致：（颜色如：院内绿色广告牌、候诊椅绿色坐垫）；

⑦柜台细节、尺寸按照要求定制；

三、石材要求

1.L柜台表面尺寸覆盖人造大理石。

色系采用：白色；厚度≥14mm；

四、石材要求：

必须经过国家石材质量监测监督机构检测达标的优质环保石材。

2色泽：色泽均匀一致。不得有明显色差；

3板边：板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；

4花纹图案：图案清晰、花纹明显;对花纹图案有特殊要求的，由供需双方商定；

5.表面：光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹.不允许有气泡、杂质；

6.拼接：拼接不得有缝隙。

五、石材参数要求：需要提供有资质的第三方质检报告


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | ≥2.25 |
| 2 | 吸水率 | ≤0.60 |
| 3 | 干燥压缩强度 | ≥100.0 |
| 4 | 干燥弯曲强度 | ≥8.0 |
| 水饱和弯曲强度 |

1. 商务要求

1.工期要求：院内施工时间不得超过4天。安装期间应做好防护措施，不影响我院正常营业。

2.售后要求：柜台整体（包含配件、人造石大理石台面）质保期6年

3.付款方式：验收合格后一次性付清。



、

